**Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 4/POIR/2017**

DANE OFERENTA:

Nazwa: ………………………………………………...

Adres: ………………………………………………….

NIP: …………………………………………………….

REGON: ………………………………………………

Tel.: …………………………………………………….

Osoba do kontaktu: …………………………………..

**Formularz oferty**

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę wtryskarki o sile zamykania od 80 do 120 ton w pełni zautomatyzowanej wyposażonej w taśmociąg i robot. w ramach projektu pn. „Zastosowanie nanopowłok z polisiloksanów organicznych w innowacyjnych głowicach formujących form wtryskowych wykorzystywanych w procesach technologicznych firmy KARMAT” w przedsiębiorstwie Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych "KARMAT" Grzegorz Bąk realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, składamy ofertę dotyczącą realizacji ww. przedmiotu zamówienia.

1. Oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr**  | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana****(należy uzupełnić informacje wskazując oferowane parametry lub stosowny opis)** |
| 1 | Siła zamykania wtryskarki | od 80 do 120 ton |  |
| 2 | Układ zamykania wtryskarki | Bezkolumnowy lub automatycznie wyciągana kolumna w celu łatwego montażu form wtryskowych wyposażonych w siłowniki hydrauliczne. |  |
| 3 | Ślimak wtryskarki | Średnica od ø 45 do ø 50 mm |  |
| 4 | Objętość plastyfikacji wtryskarki | Od 300 do 400 cm3 |  |
| 5 | Minimalna wysokość formy  | od 250 do 350 mm |  |
| 6 | Minimalne wymiary płyt układu zamykania wtryskarki | 450 x 450 mm |  |
| 7 | System oszczędzania energii wtryskarki | System serwo-hydrauliczny wyłączający pompę hydrauliczną w momencie niewykonywania przez maszynę ruchów, co doprowadzi do całkowitego braku zużycia energii przez silniki systemu hydraulicznego. |  |
| 8 | Agregat wtryskowy wtryskarki | Uchylny agregat wtryskowy  |  |
| 9 | Napęd rdzeni hydraulicznych wtryskarki | 2 krotny napęd rdzeni hydraulicznych na płycie ruchomej z zaworem zwrotnym i blokiem redukcji ciśnienia |  |
| 10 | Dodatkowe wyposażenie wtryskarki | złącze dozownika barwnika |  |
| 11 | Wydajność robota  | umożliwia w pełni automatyczne wyciąganie z przestrzeni roboczej wtryskarki gotowych wyprasek o wadze od 1,5 do 2 kg (waga wraz z chwytakiem robota).  |  |
| 12 | Minimalne ruchy robota | w osi pionowej min. 700 mm, ruch w osi poprzecznej – wyjście za maszynę min. 1100 mm, ruch w osi wyformowania min 400 mm. |  |
| 13 | Napęd osi robota  | Serwonapędy  |  |
| 14 | Bezpieczny taśmociąg  | Taśmociąg z wymaganymi osłonami bezpieczeństwa |  |
| 15 | Wymagania dotyczące zestawu 1 | Cały zestaw tj. wtryskarka, robot, taśmociąg i osłony powinny być ze sobą zintegrowane i umożliwiać w pełni automatyczną pracę całego zestawu. |  |
| 16 | Wymagania dotyczące zestawu 2 | Osłony bezpieczeństwa i taśmociąg powinny być mocowane bezpośrednio do wtryskarki, aby pozostawić wolną przestrzeń na posadzce obok maszyny. |  |

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Wartość netto (*waluta*)** | **VAT (*waluta*)** | **Wartość brutto (*waluta*)** |
| **1.** | **Wtryskarka o sile zamykania od 80 do 120 ton w pełni zautomatyzowanej wyposażonej w taśmociąg i robot.** |  |  |  |

1. Na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres ……….. miesięcy (min. 24 miesiące).
2. Deklarujemy wykonanie przedmiot zamówienia w terminie ……… dni (max. 150 dni).
3. Wykonawca zapewnia reakcję serwisu rozumianą jako rozpoczęcie usuwania usterki od zgłoszenia w ciągu ….… godzin (max. 24 godziny).
4. Posiadamy doświadczenie wynikające z dostaw przynajmniej 3 maszyn o porównywalnych parametrach o wartości nie mniejszej niż 390 000 PLN netto każda w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Poświadczeniem spełnienia warunku jest podpisanie także Załącznika 3.
5. Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny do wytworzenia przedmiotu zamówienia, tj. dysponujemy maszynami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
9. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
11. Oświadczamy iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
12. Oświadczamy, że

- spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem,

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- nie znajdujemy się w stanie upadłości, ani likwidacji;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.

1. Złącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4. ………………………………..

………………………… dnia ………………

 …………..……………………………………………………..

*Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta*

 *oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć firmową)*